조기취업자 기말고사 대체 과제물

1. 화공량론

- 과제 : 다음 추출-증류공정에 대한 흐름도를 작성하시오.

60 wt% 아세톤(A)과 40 wt% 물(W)의 혼합물이 2단 추출-증류공정에서 각각의 성분으로 분리된다. 이 분리공정은 아세톤은 용해 시키지만 물과는 불용성인 MIBK (methyl-isobuty -ketone)를 혼합물에 넣어 물로부터 아세톤을 추출한 후 그 용매를 증류하여 아세톤을 분리하는 과정으로 이루어져 있다. 제1 추출단으로 100kg의 아세톤-물 혼합물과 100kg의 MIBK가 공급되고 제2 추출단으로 70 kg MIBK가 공급된다. 제1단 추출물은 아세톤 25 wt% 함유하고 있고, 제1단 추출 잔류물은 제2 추출단에 공급되어 재 추출된다. 제2단 추출 잔류물은 45 kg으로서 아세톤 5 wt%, MIBK 2 wt%, 물 93 wt%로 구성되어 있고, 제2단 추출물은 아세톤 9 wt%, MIBK 88 wt%, 물 3 wt%를 함유하고 있다. 제1단 추출물과 제2단 추출물은 합해져서 증류탑에 주입된다. 증류탑의 탑상부 생성물은 MIBK 2 wt%, 물 2 wt%, 아세톤 96 wt%을 포함한다. 아세톤-물 공급액 100kg을 계산 기준으로 하여 제1단 추출 잔류물과 추출물, 제2단의 추출물, 합해진 추출물, 그리고 증류탑 탑상부 생성물과 탑 저부생성물 각각의 질량과 조성을 계산하기 위한 흐름도를 작성하여라. (미지변수는 기호로 나타내어라)

- 제출 마감일 : 12월 11일

메일 : dskim@gnu.ac.kr

2. 화공장치실무

- 과제 : 1. 증류탑의 구성과 원리

2. 열교환기의 원리, 종류, 용도

- 보고서 분량 : A4지 5페이지 내외 (hwp, pdf)

- 제출 마감일 : 12월 11일

메일 : dskim@gnu.ac.kr